**Grizzly – Vezeték nélküli fű- és sövénynyíró**

*AGS 720 Lion-Set*

***Használati utasítás***

Alkalmazási terület

Az eszköz otthoni használatra, gallyak, bokrok, sövények és sarkokban, széleken növő füvek nyírására lett tervezve. Az eszköz használatát csak felnőtteknek ajánljuk. 16 év feletti fiatal is használhatja az eszközt, de csak felnőtt felügyelet mellett. A felügyelő, vagy gépkezelő felelős a balesetekért, más emberek tulajdonának, egészségének megrongálásáért.

Az eszköz nem alkalmas ipari használatra. Ipari használat esetén a garancia érvényét veszti.

A gyártó nem vonható felelősségre a használati utasítástól eltérő használatból eredően okozott károkért.

Biztonsági Információk

**Az eszköz komoly sérülést okozhat, ha nem megfelelően használják. Használat előtt figyelmesen tanulmányozza a használati utasítást és sajátítsa el az eszköz irányításáról való szükséges tudnivalókat.**

Szimbólumok

Szimbólumok a használati utasításban

Figyelmeztető szimbólum információval az aktuális balesetveszélyről.

Utasítás szimbólum (az utasítás ki van fejtve a jel mellett) információval a baleset megelőzésről.

Segítség szimbólum információval a gépkezeléssel kapcsolatban.

Szimbólumok az eszközön

Emlékezzen, hogy a vágó eszköz a leállítás után is jár egy rövid ideig.

Vigyázat!

Első használat előtt, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Ne használja az eszközt esőben, rossz időjárási körülményekben vagy vizes talajon, füvön, sövényen.

Vágási hosszúsága a Sövénynyíró pengének.

Oldalirányú penge – fűnyíró penge.

Ne dobja az eszközt a beépített akkumulátorral háztartási hulladék közé

Zajszint

Szimbólumok a töltőn

Első használat előtt figyelmesen tanulmányozza a használati utasítást.

Védelmi osztály II

Csak benti használatra

Az eszköz nem háztartási hulladékba való

Pólus elrendezés

Alapvető biztonsági utasítások az elektromos eszközhöz

**VIGYÁZAT! Olvassa el az összes utasítást, folyamatot.** Az utasítások betartásának elmulasztása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

**Tartson be minden biztonsági utasítást a jövőben.** *A „Power Tools” kifejezés a használati utasításban arra utal, hogy az eszköz elektromos árammal működik vagy hálózatra kapcsolva (hálózati kábellel), vagy akkumulátorról (hálózati kábel nélkül).*

1. Munkaterület biztosítása
2. **Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítottan.**Zsúfolt vagy sötét helyek balesetet okozhatnak.
3. **Ne használja az eszközt robbanékony atmoszférában, ahol gyúlékony folyadékok gőze, gázok vagy gyúlékony por tartózkodik a levegőben.** Az eszköz szikrákat bocsájt ki magából, ami begyújthatja ezeket az anyagokat.
4. **Tartsa gyermekektől és járókelőktől távol munkavégzés közben.** Ha megzavarják önt, akkor elveszheti az irányítást a munkavégzés felett.
5. Áramforrás biztosítása
6. **Az eszköz hálózati csatlakozójának passzolnia kell a hálózati csatlakozóhoz. Soha ne alakítsa át a csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon bármilyen hálózati csatlakozót földelt eszközökkel.**Az olyan módosítatlan csatlakozó, amely illeszkedik a hálózati csatlakozóhoz, csökkenti az elektromos sokk lehetőségét.
7. **Kerülje a testi kontaktust a földelt felületekkel, mint pl.: csövek, radiátorok, hűtők.**Elektromos sokk veszélye áll fenn, ha a teste le van földelve.
8. **Ne tegye ki az eszközt esős, nedves körülményeknek.** A víz beszivároghat az eszközbe és így megnő az áramütés veszélye.
9. **Ne rongálja meg a hálózati kábelt.** **Soha ne használja azt az eszköz szállítására, húzására, ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból a csatlakozót. Tartsa a kábelt hőtől, mozgó alkatrészektől, éles peremektől, olajtól távol.** Sérült vagy elhasználódott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
10. **Kinti munkavégzés közben használjon kültérre kifejlesztett hálózati hosszabbítót.** Használata csökkenti az áramütés veszélyét.
11. **Ha elkerülhetetlen, hogy nedves környezetben használja az eszközt, használjon biztonsági kapcsolóval (RCD) védett áramforrást.** Az RCD használata csökkenti az áramütés veszélyét.
12. Személyes biztonság
13. **Maradjon figyelmes, ügyeljen arra, mit csinál és használja ösztöneit munkavégzés közben. Ne használja az eszközt fáradtan, gyógyszerek hatása alatti állapotban, alkoholtól ittas állapotban.** Egy pillanat figyelmetlenség munkavégzés közben, súlyos emberi sérülésekhez vezethet.
14. **Használjon személyes védelmi felszerelést. Mindig viseljen szemvédőt.** A védelmi felszerelések, mint a por maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak, füldugó, fülvédő mind arra szolgálnak, hogy a munka körülményeit javítva megelőzze a személyi sérüléseket.
15. **Akaratlan indítás megelőzése. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban álljon, mielőtt csatlakoztatja az eszközt a hálózathoz és/vagy akkumulátorhoz, felveszi vagy hordozza azt.** Az eszköz hordozása, az ujját a kapcsolón tartva vagy olyan eszköz, amely be van kapcsolva, balesetveszélyes.
16. **Távolítson el minden beállító-, csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az eszközt.** Az ott maradt szerszámok sérülést okozhatnak.
17. **Ne használja túl nagy távolságban az eszközt. Tartsa magát mindig biztos alapon és egyensúlyban.** Ez lehetővé teszi a jobb irányítást a váratlan helyzetekben is.
18. **Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza öltözéket vagy ékszert. Tartsa haját, ruháját és kesztyűjét távol a mozgó alkatrészektől.** A laza öltözet, ékszer, hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
19. **Ha az eszközhöz csatlakoztatva van porelszívó berendezés, győződjön meg róla, hogy az megfelelően működik-e.** Annak használata csökkentheti a por okozta veszélyeket.
20. Eszköz használata, védelme
21. **Ne terhelje túl az eszközt. Használja a megfelelő eszközt a megfelelő munkavégzéshez.** A megfelelő eszköz jobban el fogja végezni a munkát és biztonságosabban annak arányában, hogy mire lett kifejlesztve.
22. **Ne használja az eszközt, ha a kapcsoló nem kapcsol ki vagy be.** Minden eszköz, amelyet nem lehet irányítani a kapcsolóval, az veszélyes és javításra szorul.
23. **Válassza le az áramforrásról az eszközt mielőtt beállításokat végezne rajta, tartozékokat cserélne ki rajta, vagy abban az esetben is, ha hosszú távra elraktározza.** Ezek a biztonsági megelőző intézkedések csökkentik a véletlen beinduló gép veszélyeit.
24. **Tárolja az eszközt gyermekektől elzárt helyen és ne engedje tapasztalatlan személyeknek, akik nem ismerik ezeket az utasításokat, hogy használják az eszközt.** Az eszköz veszélyes lehet gyakorlatlan kezekbe kerülve.
25. **Tartsa karban az eszközt. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek mozgását, rögzítését és minden egyéb állapotot, ami befolyásolhatja az eszközzel való munkavégzést.** Ha sérült, javíttassa meg az eszközt használat előtt. Sok baleset történik a hanyagul karbantartott eszközök miatt.
26. **Tartsa az eszközt élesen és tisztán.** Megfelelően karbantartott eszköz, éles vágókésekkel kevésbé valószínű, hogy megakad és könnyebb irányítani.
27. **Használja az eszközt, kiegészítőket és szerszámokat, stb. az utasításoknak megfelelően, a munka körülményeit figyelembe véve és azt, hogy a munkát el kell-e végezni.** Az eszköz az ajánlottól való eltérő használata veszélyes helyzetekbe sodorhatja önt.
28. Az akkumulátoros eszköz biztonságos használata
29. **Csak a gyárilag ajánlott típusú töltővel töltse az akkumulátort.** Tűzveszélyes, ha más akkumulátor töltésére használt akkumulátortöltők passzolnak az eszköz akkumulátorához.
30. **Az eszközhöz csak a gyárilag tervezett akkumulátort használja.** Más akkumulátorok használata sérülést, tüzet okozhat.
31. **Tartsa a használaton kívüli akkumulátort távol papír kapcsoktól, érméktől, kulcscsomóktól, szegektől, csavaroktól és egyéb apró fém tárgyaktól, melyek zárlatot okozhatnak abban.** Egy rövidzárlat az akkumulátor csatlakozói között égést vagy tüzet okozhat.
32. **Nem megfelelő használat esetén, az akkumulátorban levő folyadék kifolyhat. Kerülje az ezzel való érintkezést. Ha véletlen mégis érintkezne az anyaggal, mossa le bőrét bő vízzel. Ha az anyag a szemébe került, látogasson el az ügyeletre.** Lyukas akkumulátorok folyadékai bőr irritációt vagy égést okozhatnak.
33. Szerviz
34. **Csak képzett szerelővel javíttassa az eszközét, csak gyári pótalkatrészeket használva.** Ez biztosítja, hogy az eszköz biztonságosan karban legyen tartva.

Speciális Biztonsági Utasítások

1. Speciális biztonsági utasítások a sövénynyíróhoz
2. **Tartson távol minden testrészt a pengéktől. Ne próbáljon eltávolítani semmiféle hulladékot a pengékből, amíg működésben van, és ne tartsa kezében a vágandó anyagot. Csak akkor távolítsa el a beszorult hulladékot, mikor az eszköz ki van kapcsolva.** Egy pillanat figyelmetlenség munkavégzés közben súlyos sérülésekhez vezethet.
3. **Az eszközt csak nyugalmi állapotban levő késekkel szállítsa. Mindig tegye fel a védőburkolatot szállításhoz, tároláshoz.**Az eszközzel való óvatos bánásmód csökkenti a sérülésveszélyt.
4. **Csak a kialakított, szigetelt fogantyúnál fogva szállítsa az eszközt, mivel a kések rejtett áramvezetékekkel találkozhatnak.**A vágó kések és egy élő kábel közötti kontaktus az eszköz fém alkatrészeit feszültség alá hozhatja, ami áramütéssel járhat.
5. **Munka előtt nézze át a vágási területet, a rejtett tárgyakat kiszűrve, pl.: kábelek, stb.**
6. **Tartsa az eszközt megfelelően, pl.: két kézzel a fogantyúk által, hogyha az két kezes.** Az irányítás elvesztése az eszköz felett súlyos sérülésekkel járhat.
7. **Viseljen megfelelő ruházatot és munkaruhát munka közben. Ne fogja és ne emelje fel az eszközt a késeknél fogva.** A késekkel való kapcsolat veszélyes lehet, komoly sérüléseket okozhat.
8. További biztonsági utasítások

A saját személyes védelme érdekében:

Viseljen megfelelő munkaruházatot, úgy, mint csúszásmentes bakancsot, erős hosszúnadrágot, kesztyűt, védőszemüveget. Ne viseljen hosszú lenge öltözéket vagy ékszereket, mivel azokat elkaphatják a gép mozgó alkatrészei. Ne használja az eszközt mezítláb vagy nyitott szandálban.

1. **Csak akkor kapcsolja be a gépet, ha kezei, lábai és minden más testrészek biztonságos távolságban vannak az eszköztől.**Vágás veszély.
2. **Ügyeljen, hogy nehogy megsértse kezeit, lábait az éles vágórésszel.**
3. **Húzza ki a töltőt mielőtt beindítaná az eszközt. Ne használjon hosszabbítót. Csak zárt térben használja a töltőt.** Ha víz kerül bele, akkor megrázhatja önt.
4. **Ne használja a sövénynyírót a teleszkóppal kombinálva.** Vágás veszély.
5. **Az eszköz sövénynyírásra lett tervezve. Ne használja az eszközt ágak, keményfa és egyéb anyagok vágására.** Hogy elkerülje az eszköz megrongálódását.
6. **Ne próbálja eltávolítani az elakadt/beragadt pengéket mielőtt kikapcsolná az eszközt.** Sérülésveszély.
7. Mindig kapcsolja ki az eszközt és távolítsa el az akkumulátort (ha lehetséges),
	* hogyha felügyelet nélkül hagyja az eszközt
	* mielőtt elhárítja az elakadást
	* ellenőrző, karbantartó, tisztító munkálatok előtt
	* hogyha idegen tárggyal lépett kapcsolatba
	* hogyha a készülék kezelhetetlenül rezegni kezd,

hogy elkerülje a baleseteket és sérüléseket.

1. Speciális biztonsági utasítások az akkumulátorral működtetett eszközhöz
2. **Ne tegye ki az akkumulátort erős napsugárzásnak hosszú időre és ne hagyja, hogy túlmelegedjen.** A hő károsítja az akkumulátort és fenn áll a robbanás veszélye.
3. **Hagyja a meleg akkumulátort lehűlni, mielőtt feltöltené.**
4. **Ne nyissa fel az akkumulátort és kerülje el annak a mechanikai sérüléseit.** Rövidzárlatveszély és gázok szabadulhatnak fel, amelyek irritálhatják a légutakat. Biztosítson friss levegőt és keressen fel egy orvost, ha kellemetlenül érzi magát.

Biztonsági utasítások az akkumulátor töltőhöz

1. **AZ AKKUMULÁTOR TÖLTŐ MEGFELELŐ KEZELÉSE**
* Ez a készüléket használhatja felügyelet alatt gyerek is 8 éves kortól, meg olyan személy, aki gyenge fizikumú, figyelemzavaros, mentálisan sérült, vagy nincs tapasztalata és nem ismeri a használati utasítást, ha megfelelő utasítást kap az eszközt illetően a használatról és a veszélyekről.
* Gyereknek nem ajánlott játszadozni a géppel. Tisztítást és felhasználói karbantartást ne végezzen gyerek felügyelet nélkül.
* **Az akkumulátor töltéséhez, csak a mellékelt töltőt használja.** Tűz- és robbanásveszély. Ez biztosítja az eszköz biztonságos kezelését.
* **Minden használat előtt, ellenőrizze a töltőt, kábelt és csatlakozót és csak szakemberrel javíttassa, eredeti alkatrészeket használva. Ne használjon hibás töltőt és ne nyissa fel magától.** Ez biztosítja az eszköz biztonságos kezelését.
* **A töltőt csak földelt aljzathoz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy, hogy a feszültség megegyezik a töltőn közölt értékekkel.** Áramütés veszély.
* **Húzza ki a töltőt az aljzatból mielőtt zárná vagy nyitná a csatlakozását az akkumulátornak/elektromos eszköznek/készüléknek.** Ez biztosítja, hogy az akkumulátor és a töltő ne sérüljön.
* **Tartsa tisztán a töltőt és óvja a nedvességektől, esőtől. Ne használja a töltőt kültéren.** A bele kerülő szennyeződés és víz megnöveli az áramütés veszélyét.
* **A töltőt csak a mellékelt, eredeti akkumulátorokkal használja.**
Más akkumulátorok töltése tüzet vagy sérülést okozhat.
* **Kerülje az akkumulátor mechanikai sérüléseit.** Ez belső zárlathoz vezethet.
* **Ne használja a töltőt gyúlékony felületen (pl.: papír, ruhaanyag).** Tűzveszély a töltő működése közben keletkező hő miatt.
* **Hogyha a töltő kábel megsérült, ki kell cseréltetni a gyártó által, a közvetítő cég által, vagy egy hozzá értő szakemberrel a baleset megelőzés érdekében.**
* Ne használja az töltőt nem újratölthető elemek töltéséhez.

Általános leírás

Az illusztráció az egyes alkatrészekről az eredeti használati utasítás 2-3. oldalán található.

**A szállítás tartalma:**

Figyelmesen csomagolja ki az eszközt és ellenőrizze, hogy teljes legyen a csomag.

Távolítsa el megfelelően a csomagolást.

* Készülék a csatlakoztatható fűnyíró pengével, penge védővel
* Sövénynyíró penge + penge védő
* Kerekek a tengellyel
* Teleszkópos kar
* Töltő
* Penge állító kulcs
* Használati utasítás

**Működési leírás**

A vezeték nélküli fű & sövénynyíró egy kombinálható eszköz, két cserélhető vágófejjel. Ezek rozsdásodás elleni védelemmel vannak ellátva.

Sövénynyíróként való használathoz, a dupla fejű penge blokkoló vágófejként működik. Vágás közben, a penge vágófogai lineárisan mozognak előre és vissza a nem-élezett vágó lemezzel szemben. Az elkapó pengék le vannak kerekítve a szélükön a balesetek elkerülése érdekében, és úgy vannak beállítva, hogy csökkentség a balesetveszélyt.

A vágófej a pengékkel fűnyírásra lett tervezve. Ez is előre hátra mozog egy sínben, az eredmény egy ollózó mozgás.

A könnyű és gyorsa munkavégzés érdekében a sövénynyíróhoz tartozik egy teleszkópos hosszabbítás és kerekek.

A biztonsági kulcs végi az eszközt a véletlen beindulás ellen.

Kérjük, olvassa el az alábbi leírást a funkciókról és az eszköz egyes alkatrészeiről.

**Áttekintés**

**Eszköz részei:**

1. Működés/töltés jelző
2. Vágófej
3. Fogantyú a vágófej elforgatásához
4. Egység kezelő
5. Csatlakozó aljzat a teleszkópos kar csatlakoztatásához
6. Biztonsági kulcs
7. Töltő csatlakozó
8. Be/Ki kapcsoló, egység
9. Csatlakozó a teleszkópos fogantyúhoz
10. Rögzítő kapcsoló, egység
11. Teleszkópos tengely kiengedő kapcsoló
12. Penge burkolat
13. Kerekek tengellyel

**Teleszkópos kar a kerekekkel:**

1. Fogantyú
2. Be/Ki kapcsoló, teleszkópos tengely
3. Rögzítő kapcsoló, teleszkópos tengely
4. Teleszkópos cső
5. Beállító csavar a hossz beállításához
6. Csatlakozó aljzat
7. Rögzítő kapcsoló a teleszkópos tengely elforgatásához.

**Akkumulátor töltő:**

1. Töltő kábel csatlakozó
2. Áramforrás egység

**Vágófejek:**

1. Sövénynyíró penge
2. Penge védő a sövénynyíró pengéhez
3. Fűnyíró penge
4. Penge védő a fűnyíró pengéhez
5. Penge állító kulcs

Töltési folyamat

**Ne tegye ki az akkumulátort extrém körülményeknek, mint ütés, hő. Sérülésveszély áll fenn a kiszivárgó elektrolit oldat miatt! Ha hozzáér, mossa le vízzel vagy semlegesítő folyadékkel és konzultáljon egy orvossal, hogyha a szemébe került az anyag.**

**Ne kapcsolja be az eszközt miközben töltődik, és győződjön meg róla, hogy a biztonsági kulcs(6) el lett távolítva.**

**Áramütés sérülésveszély áll fenn.**

**Csak száraz helyen töltse az akkumulátort.**

**Áramütés sérülésveszély áll fenn.**

Az eszköz csak SELV-el működtethető, ahogy az eszközön is jelezve van.

* Első használat előtt, töltse fel az akkumulátort, ami be van szerelve az eszközbe. Ne sokszor rövid ideig töltse az akkumulátort, míg feltöltődik.
* Használja a mellékelt akkumulátor töltőt, hogy feltöltse a beépített Li-ion akkumulátort.
* Töltse újra az akkumulátort, ha az eszköz túl lassan fut.
* Minden esetben, tanulmányozza az aktuális biztonsági információkat, úgy, mint az előírások és utasítások a környezetvédelemmel kapcsolatban.
* A nem megfelelő használatból származó hibák nem tartoznak a garancia alá.

**Az eszköz töltése**

1. Távolítsa el a biztonsági kulcsot (6).
2. Csatlakoztassa a töltő kábelt (21) és a töltő csatlakozót (7) az eszközön.
3. Csatlakoztassa az áramforrás egységet (22) a hálózatra.
A töltésjelző (1) felvillan:
Piros: Töltődik az eszköz.
Zöld: Töltés kész.
Az ajánlott töltési idő maximum 3-5 óra.
4. A töltés után a folyamat befejeződik. Először csatlakoztassa le a töltőt a hálózatról, aztán húzza ki a töltő kábelt a készülék csatlakozójából.

Kezelés

Győződjön meg róla, hogy a biztonsági kulcs (6) el van távolítva minden feladatvégzés előtt.

**Kerekek**

1. Használja a mutató és hüvelykujjait, hogy széthúzza a kerekeket (13) és hagyja, hogy a tengely a helyére kattanjon (28), ami ki van alakítva a tengelynek az eszközön bal és jobb oldalt.

**A teleszkópos kar beállítása**

Nyomja mindkét részét a teleszkópos karnak (18) egybe, ahogy látszik az A ábrán

**Felhelyezés/Eltávolítás**

1. Nyomja és tartsa a kiengedő gombot (11) Csatlakoztassa a teleszkópos kar végét (17) a csatlakozóba, ami ki van alakítva erre a célra (9), amíg az a helyére kattan hangosan. Engedje el a rögzítő gombot (11).
2. Csatlakoztassa a csatlakozót (19) a töltő nyílásba (5) az eszköz fogantyújának hátulján (4).
3. Az eltávolításhoz, csatlakoztassa le a csatlakozót (19). Nyomja meg a rögzítő gombot (11) és húzza ki a teleszkópos kart az eszközből (9).

**A magasság beállítása:**

1. Állítsa be a teleszkópos kar magasságát az ön méretéhez a beállító csavar segítségével (18).

**A munkavégzés szögének beállítása:**

1. Állítsa be a kívánt pozíciót a rögzítő kapcsolót (20) nyomva tartva és elfordítva a teleszkópos kart.

Működtetés

Tartson be a hangoskodásra vonatkozó és minden más aktuális előírást.

**Be- és kikapcsolás**

1. Távolítsa el a penge védőt mielőtt bekapcsolná az eszközt.
2. Helyezze be a biztonsági kulcsot (6) az eszközbe.
3. Hogy bekapcsolja, tartsa lenyomva a biztonsági kapcsolót (10) és kapcsolja be/ki a kapcsolóval (8). Majd engedje el a biztonsági kapcsolót.
Hogy be és ki kapcsolja az eszközt a teleszkópos karral kombinálva, tartsa lenyomva a biztonsági kapcsolót (16) a teleszkópos kar fogantyúján és egyidejűleg nyomja meg a be/ki kapcsolót (15). Engedje el a biztonsági kapcsolót, az eszköz a maximális sebességen működik. Az állapotjelző (1) pirosan világít.
4. Annak érdekében, hogy leállítsa, engedje el a be/ki kapcsolót (8/15).

**Miután kikapcsolta az eszközt, a pengéknek szükségük van még egy rövid időre, hogy megálljanak mozogni. Hagyja a pengéket teljesen megállni. Ne érjen hozzá a mozgó pengékhez és ne próbálja megállítani azokat. Sérülésveszély!**

Alapvető működtetési utasítások

Miközben nyír, ügyeljen, hogy ne kerüljön a gép útjába vezeték, fémtárgyak, kövek, stb. Ezektől megsérülhetnek a pengék. Hogyha a pengék elakadnak valami kemény tárgytól, állítsa le azonnal az eszközt.

* Csak éles pengéket használjon, hogy megfelelő vágási teljesítménnyel dolgozhasson és óvja az akkumulátort.
* Ne dolgoztassa az eszközt olyan keményen, hogy megálljon.
* Ügyeljen a használati utasításokra a karbantartást és tisztítást illetően.

**A vágási szög beállítása**

A kényelmes vágási szöghöz, a vágófej (2) elforgatható 90°-al jobbra és balra.

1. Használja a kart (3) és fordítsa el a vágófejet (2) a kívánt pozícióba.
2. Engedje el a kart (3), a vágófej a helyére kattan.

A fűnyíró használata

A füvet akkor jó vágni, amikor száraz és nem túl hosszú.

A teleszkópos karral és kerekekkel végzett munka elősegíti a fű kényelmes nyírását:

Lassan tolja előre az eszközt a kerekeken a talaj fölött. Ha jól csinálja, egy egyenletes vágási magasságot ér el.

A sövénynyíró használata

* Mozgassa az egységet előre finoman.
* A kétoldalú vágófejjel mindkét irányba vagy lengetve is lehet nyírni a sövényt.

A pengék felhelyezése/eltávolítása

**Mindkét penge cseréje előtt, győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van kapcsolva és a biztonsági kulcs (6) el van távolítva, hogy elkerülje a veszélyt és sérüléseket!**

**A pengék eltávolítása**

1. Tartsa lenyomva a gombot (29) az eszköz alján és csúsztassa le a burkolatot (12) a fogantyú irányába. Emelje le a burkolatot.
2. Távolítsa el a kést.

**A fűnyíró penge behelyezése**

1. Helyezze el a mozgatható kés lemezt (32) a fűnyíró pengén (25): Két jelzés van ott (33). Egyik a penge lemezén, a másik a nem mozgatható lemezen (34). Ezeknek illeszkedniük kell egymáshoz.
2. Mielőtt felhelyezné a fűnyíró vágófejet, helyezze el a vezetősínt (30) a mellékelt beállító kulccsal (27):
A jelzéseknek a penge vezetőn és a feliratozott oldalán a vágófejnek (2) illeszkedniük kell (31).
3. Helyezze fel a fűnyíró pengét (25). A nem mozgó lemez (34) ki kell, hogy jöjjön. A mélyedések (35) a pengén, illeszkednek a tűkhöz (36) az eszköz burkolatán.
4. Helyezze fel a burkolatot (12) és csúsztassa előre, amíg az a helyére nem illeszkedik.

**A sövénynyíró penge behelyezése**

1. Helyezze el a mozgatható kés lemezt (37) a sövénynyíró pengén (23): Két jelzés van ott. Egyik a penge lemezén, a másik a nem mozgatható lemezen (38). Ezeknek illeszkedniük kell egymáshoz.
2. Mielőtt felhelyezné a fűnyíró vágófejet, helyezze el a vezetősínt (30) a mellékelt beállító kulccsal (27): A jelzés a vezetőn az alacsonyabb tű felé kell, hogy álljon (36).
3. Helyezze fel a sövénynyíró pengét (23). A nem mozgó lemez (38) ki kell, hogy jöjjön. A mélyedések (39) a pengén, illeszkednek a tűkhöz (36) az eszköz burkolatán.
4. Helyezze fel a burkolatot (12) és csúsztassa előre, amíg az a helyére nem illeszkedik.

**Karbantartás és Tisztítás**

**Hagyjon minden munkát, ami nincs ebben a használati utasításban leírva, a mi szervizünkre. Csak eredeti alkatrészeket használjon. Sérülésveszély!**

Győződjön meg róla, hogy a biztonsági kulcs (6) el lett távolítva, mielőtt üzembe helyezné a gépet.

Viseljen kesztyűt, amikor a pengékkel bánik. Vágás, sérülésveszélyes.

Soha ne használjon tisztítószereket, oldószereket, amik az eszközben visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Kémiai vegyületek megtámadhatják az eszköz műanyag részeit.

Tisztítsa és szervizelje az eszközt rendszeresen, a következőkben leírtak alapján. Ezzel garantálható az eszköz hosszú élettartama:

* Ellenőrizze a burkolatokat és védő tartozékokat, hogy megfelelő helyen legyenek. Ha szükséges, cserélje ki azokat.
* Tartsa a szellőzőnyílásokat, motor burkolatot és fogantyúkat tisztán. Ehhez használjon nedves rongyot vagy kefét.
* Mindig tartsa tisztán a pengéket.
Használat után szükségszerű, hogy:
- Megtisztítsa a pengéket (olajos ronggyal)
- Beolajozza a pengék sínjét olajozóval, vagy olaj sprayvel.
* Enyhe bevágások a pengén kijavíthatók. Ehhez csiszolja meg a pengéket egy olajkővel.
* Az elgörbült, tompa vagy sérült pengéket ki kell cserélni.

Minket nem vonhat felelősségre a használati utasítástól eltérően nem megfelelő használatból, vagy javításra szoruló eszköz használatából, vagy nem eredeti, utángyártott, módosított alkatrészek használatából eredően okozott károkért.

**Tárolás**

* Tartsa az eszközt a pengevédőben, száraz, gyermekektől elzárt helyen.
* Tárolja az eszközt 5-25°C között. Kerülje az extrém hideg és meleg hatásokat tárolás alatt, annak érdekében, hogy megelőzze az akkumulátor rongálódását.
* Csak félig töltve tárolja az akkumulátort. A töltés állapota 40-60% között kéne, hogy legyen a hosszan tartó élettartam érdekében.
* Hosszan tartó tárolás alatt, ellenőrizze az akkumulátor állapotát és töltse újra, ha szükséges, nagyjából 6 havonta.

**Jótállás, Garancia**

* Az eszközre 24 hónap garancia van. Az eszköz nem használható ipari használatra. Ipari használat esetén a garancia nem érvényes.
* Természetes kopás és sérülés, túlterhelés, nem megfelelő használat okozta károk nem tartoznak a jótállásba. Bizonyos alkatrészek normál kopás alá vannak vetve, és nem érvényes rájuk a garancia. Különösképpen ide tartozik: a penge.
* Továbbá a jótállás alapfeltétele az alábbiakban leírt használati, rendszeres tisztítási, karbantartási utasítások betartása.
* Az anyag- vagy gyártáshiba esetén az eszközt ingyen kicseréljük vagy megjavítjuk önnek. Ehhez szükségeltetik az eszközt visszaküldeni a kereskedőhöz, a vásárlás igazolásával és a garancialevéllel.

Szerviz, Pótalkatrészek

Szervízeléssel és pótalkatrész beszerzéssel kapcsolatosan kérjük, hogy érdeklődjön a Magyarországi Importőrnél, a Green fields Kft.-nél, a következő elérhetőségek valamelyikén:

**Magyarországi importőr:** Green fields Kft.

Szekszárd 7100 Kendergyári u. 214/4.

**Tel:** 70/340-0337
**E-mail:** info@green-fields.hu

**Weblap cím:** [www.green-fields.hu](http://www.green-fields.hu/)

Hulladékkezelés és környezetvédelem

Legyen környezetbarát. Juttassa vissza az eszközt, tartozékokat, csomagolást egy újrahasznosító központba, hogyha végzett az eszköz használatával.

Az eszközök nem tartoznak háztartási hulladékba.

* Legyen környezetbarát. Juttassa vissza az eszközt, tartozékokat, csomagolást egy újrahasznosító központba, hogyha végzett az eszköz használatával.
	+ Ne dobja hulladékba az eszközt az akkumulátorral csatlakoztatva háztartási hulladékba, tűzbe (robbanásveszély), vagy vízbe. Sérült akkumulátorok károsíthatják a környezetet és az ön életét, hogyha mérgező gázok vagy folyadékok jutnak ki belőle.
* Az akkumulátort lemerítve dobja ki a készüléket. Ne nyissa fel az akkumulátort, vagy az eszközt.
* A helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa azt. Vigye az eszközt egy hulladékgyűjtő ponthoz, ahol az eszközt környezetbarát módon újrahasznosítják. További információkért ezzel kapcsolatban érdeklődjön a helyi hulladékkezelő intézetnél vagy a helyi szervizeinkben.

Helyezze a levágott ágakat komposztba és ne a szemetesbe.

A visszaküldött hibás készülékeket ingyen ártalmatlanítjuk önnek.

**Technikai adatok**

**Az eszköz**

 Motor feszültés 7,2 V

 Biztonsági osztály III

 Hangnyomás szint
(Lpa) 67 dB(A), Kpa=3 dB

 Hangerő szint (Lwa)

* garantált 92 dB (A)
* mért 87 dB(A); Kwa=3 dB

 Rezgés (an) 0.997 m/s2, K=1,5 m/s2

**Fűnyíró pengék**

 Pengehossz 80 mm

**Sövénynyíró pengék**

 Vágási hosszúság 120 mm

 Fogak közti távolság kb. 8 mm

**Akkumulátor**

 Névleges feszültség 7,2 V – 1.3 Ah

 Töltési idő max. 3-5 óra

**Töltő**

 Bemeneti feszültség 230 V~, 50 Hz

 Névleges fogyasztás 11 W

 Kimeneti feszültség 7,2 V

 Töltőáram 550 mA

 Biztonsági osztály II

 Biztonsági kategória IPX0

A zaj és vibráció értékei a Megfelelőségi Nyilatkozatban meghatározott szabvány értékekhez lettek beállítva.

Apróbb technikai és optikai változtatásokra lehetősége van a beszállítónak értesítés nélkül. Ezért egyik méret, ajánlás és információ sincs a használati utasításban garantálva.

Jogi követelések az eredeti használati utasításba lettek leírva, ezért ez nem tekinthető érvényesnek.

A meghatározott vibráció kibocsátási érték egy általános tesztelés során lett lemérve és lett összemérve egyik eszköz a másikkal.

A meghatározott vibráció kibocsátási értéke használható előzetes expozíciós értékelésre is.

**Vigyázat:** A vibráció kibocsátási értéke eltérő lehet az előre meghatározott értéktől attól függően, hogy melyik szerszám van használatban.

Azoknak a biztonsági óvintézkedések, amik az eszköz üzemeltetőjét védik, a becsült értékeken kéne alapulniuk az aktuális használati körülmények alatt (minden alkatrész figyelembe van véve a körfolyamatban, beleértve például azokat az időket, amikor a szerszám kikapcsolt állapotban van és azokat az időket is, amikor az eszköz be van kapcsolva, de üresen jár).

Hibaelhárítás

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hiba** | **Lehetséges Ok** | **Hiba kijavítás** |
| Nem indul az eszköz | Az eszköz lemerül | Töltse fel az eszközt (lásd „Töltési folyamat”) |
| Kapcsoló (10) nincs bekapcsolva megfelelően | Kapcsolja be (lásd „Kezelés”) |
| Be/Ki kapcsoló hibás | Javíttassa meg a készüléket szervizünkben |
| Biztonsági kulcs (6) nincs behelyezve | Helyezze be a biztonsági kulcsot (lásd „Kezelés”) |
| Rossz munkavégzés | Túl nagy súrlódás az olajozás hiányában | Olajozza meg a pengéket (23/25) (lásd „Tisztítás/Karbantartás”) |
| Koszos pengék (23/25) | Tisztítsa meg a pengét (lásd „Tisztítás/Karbantartás”) |
| Penge (23/25) csorba, vagy bevágás van rajta | Élezze meg a pengét (lásd „Tisztítás/Karbantartás”) vagy cserélje ki a pengét (lásd „Pótalkatrészek/tartozékok”) |
| Penge (23/25) sérült | Cserélje ki a pengét (lásd „Pótalkatrészek/tartozékok”) |

**Gyártó:** Grizzly GmbH

**Magyarországi importőr:** Green fields Kft.

Szekszárd 7100 Kendergyári u. 214/4.

**Tel:** 70/340-0337
**E-mail:** info@green-fields.hu

**Weblap cím:** [www.green-fields.hu](http://www.green-fields.hu/)