**Grizzly – Teleszkópos sövénynyíró**

*EHS 500 T*

***Használati utasítás***

Alkalmazási terület

Az eszköz kifejezetten sövények, és bokrok nyírására lett tervezve, otthoni környezetben.

A teleszkópos hosszabbító lehetővé teszi a magasan és a talajszinten való kényelmes munkavégzést is.

Az eszköz nem alkalmas ipari használatra. Ipari használat esetén a garancia érvényét veszti.

Az eszköz használatát csak felnőtteknek ajánljuk. 16 év feletti fiatal is használhatja az eszközt, de csak felnőtt felügyelet mellett. A felügyelő, vagy gépkezelő felelős a balesetekért, más emberek tulajdonának, egészségének megrongálásáért.

A gyártó nem vonható felelősségre a használati utasítástól eltérő használatból eredően okozott károkért.

 Használat előtt ellenőrizze a pengék élességét. Győződjön meg rója, hogy a pengék meg legyenek élezve, ha elkopnak, annak érdekében, hogy elkerülje a gép túlterhelését. A tompa pengékkel való használatból keletkező károk nem tartoznak a garancia alá.

Biztonsági megjegyzések

Ez a rész az alap biztonsági előírásokkal foglalkozik, hogy figyelmes legyen, mikor az elektromos sövénynyíróval dolgozik.

Szimbólumok az eszközön

1. Vigyázat!
2. Ne használja az eszközt esőben, vagy nedves sövényen.
3. Vigyázat! Hulló elemek. Különösképpen fej fölött végzett munkavégzés közben.
4. Vigyázat! Balesetveszély a késektől munka közben.
5. Húzza ki azonnal a hálózati csatlakozót, ha megsérül a vezeték, megcsavarodik rosszul, vagy teljesen elvágódik és abban az esetben, ha az eszközt felügyelet nélkül hagyja egy rövid időre.
6. Halálveszély áramütéstől!
Tartson legalább 10 méter távolságot a felsővezetékektől.
7. Figyelmesen olvassa át a használati utasítást.
8. Viseljen vágás-védelmi kesztyűt.
9. Viseljen személyre szabott biztonsági felszerelést.
Védőszemüveg, vagy ami jobb, arc védőt, fülvédőt, biztonsági kemény sisakot és munkavédelmi ruházatot.
10. Viseljen vágás-biztos munkavédelmi bakancsot, csúszásmentes talppal.
11. Tartsa távol az eszközt az emberektől.

Információ a zajszintről Lwa in dB.

A gépek nem tartoznak háztartási hulladékba.

Biztonsági osztály II

Vágási hossz

Vágási kapacitás

Szimbólumok a használati utasításban

Figyelmeztető szimbólum információval az aktuális balesetveszélyről.

Utasítás szimbólum (az utasítás ki van fejtve a jel mellett) információval a baleset megelőzésről.

Segítség szimbólum információval a gépkezeléssel kapcsolatban.

Alapvető biztonsági megjegyzések

Munka előtt ismerkedjen meg az eszköz minden részével, és azok használatával, működésével. Gyakorolja be az eszköz kezelését, ismerkedjen meg a funkcióival, kezelésével és működési menetével, amelyeket tapasztaltabb személyektől vagy szakemberektől is megérdeklődhet. Győződjön meg róla, hogy le tudja állítani az eszközt vészhelyzetben. A nem megfelelő használattal komoly sérüléseket lehet okozni a géppel.

Működtetés közbeni baleset vagy hiba esetén, azonnal kapcsolja ki az eszközt és húzza ki a hálózatról. Lássa el a sérülést megfelelően vagy forduljon orvoshoz. A hibák kijavításáról, olvassa el a „Hibaelhárítás” fejezetet vagy lépjen kapcsolatba a szervizünkkel.

Alapvető biztonsági utasítások az elektromos eszközhöz

**VIGYÁZAT! Olvassa el az összes utasítást, folyamatot.** Az utasítások betartásának elmulasztása elektromos sokkot, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

**Tartson be minden biztonsági utasítást a jövőben.** *A „Power Tools” kifejezés a használati utasításban arra utal, hogy az eszköz elektromos árammal működik vagy hálózatra kapcsolva (hálózati kábellel), vagy akkumulátorról (hálózati kábel nélkül).*

Munkaterület biztosítása

* **Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítottan.**Zsúfolt vagy sötét helyek balesetet okozhatnak.
* **Ne használja az eszközt robbanékony atmoszférában, ahol gyúlékony folyadékok gőze, gázok vagy gyúlékony por tartózkodik a levegőben.** Az eszköz szikrákat bocsájt ki magából, ami begyújthatja ezeket az anyagokat.
* **Tartsa gyermekektől és járókelőktől távol munkavégzés közben.** Ha megzavarják önt, akkor elveszheti az irányítást a munkavégzés felett.

Elektromos biztonság

* **Az eszköz hálózati csatlakozójának passzolnia kell a hálózati csatlakozóhoz. Soha ne alakítsa át a csatlakozót semmilyen módon. Ne használjon bármilyen hálózati csatlakozót földelt eszközökkel.**Az olyan módosítatlan csatlakozó, amely illeszkedik a hálózati csatlakozóhoz, csökkenti az elektromos sokk lehetőségét.
* **Kerülje a testi kontaktust a földelt felületekkel, mint pl.: csövek, radiátorok, hűtők.**Elektromos sokk veszélye áll fenn, ha a teste le van földelve.
* **Ne tegye ki az eszközt esős, nedves körülményeknek.** A víz beszivároghat az eszközbe és így megnő az áramütés veszélye.
* **Ne rongálja meg a hálózati kábelt.** **Soha ne használja azt az eszköz szállítására, húzására, ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból a csatlakozót. Tartsa a kábelt hőtől, mozgó alkatrészektől, éles peremektől, olajtól távol.** Sérült vagy elhasználódott kábelek növelik az áramütés veszélyét.
* **Kinti munkavégzés közben használjon kültérre kifejlesztett hálózati hosszabbítót.** Használata csökkenti az áramütés veszélyét.
* **Ha elkerülhetetlen, hogy nedves környezetben használja az eszközt, használjon biztonsági kapcsolóval (RCD) védett áramforrást.** Az RCD használata csökkenti az áramütés veszélyét.
* Ahol lehetséges, „leak-age-current-operated” biztosítékkal (FI kapcsoló) ellátott áramkörre csatlakoztassa az eszközt, ami nem nagyobb, mint 30 mA-os.
* Hogyha az eszköz áramvezetéke sérült, azt muszáj kicseréltetni szervizben, vagy a gyártó által, az ügyfélszolgálaton keresztül vagy a megegyező vagy hasonló minősítésű személy által a sérülések elkerülése érdekében.

Személyes biztonság

* **Maradjon figyelmes, ügyeljen arra, mit csinál és használja ösztöneit munkavégzés közben. Ne használja az eszközt fáradtan, gyógyszerek hatása alatti állapotban, alkoholtól ittas állapotban.** Egy pillanat figyelmetlenség munkavégzés közben, súlyos emberi sérülésekhez vezethet.
* **Használjon személyes védelmi felszerelést. Mindig viseljen szemvédőt.** A védelmi felszerelések, mint a por maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak, füldugó, fülvédő mind arra szolgálnak, hogy a munka körülményeit javítva megelőzze a személyi sérüléseket.
* **Akaratlan indítás megelőzése. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt állapotban álljon, mielőtt csatlakoztatja az eszközt a hálózathoz és/vagy akkumulátorhoz, felveszi vagy hordozza azt.** Az eszköz hordozása, az ujját a kapcsolón tartva vagy olyan eszköz, amely be van kapcsolva, balesetveszélyes.
* **Távolítson el minden beállító-, csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az eszközt.** Az ott maradt szerszámok sérülést okozhatnak.
* **Ne használja túl nagy távolságban az eszközt. Tartsa magát mindig biztos alapon és egyensúlyban.** Ez lehetővé teszi a jobb irányítást a váratlan helyzetekben is.
* **Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza öltözéket vagy ékszert. Tartsa haját, ruháját és kesztyűjét távol a mozgó alkatrészektől.** A laza öltözet, ékszer, hosszú haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
* **Ha az eszközhöz csatlakoztatva van porelszívó berendezés, győződjön meg róla, hogy az megfelelően működik-e.** Annak használata csökkentheti a por okozta veszélyeket.

Eszköz használata, védelme

* **Ne terhelje túl az eszközt. Használja a megfelelő eszközt a megfelelő munkavégzéshez.** A megfelelő eszköz jobban el fogja végezni a munkát és biztonságosabban annak arányában, hogy mire lett kifejlesztve.
* **Ne használja az eszközt, ha a kapcsoló nem kapcsol ki vagy be.** Minden eszköz, amelyet nem lehet irányítani a kapcsolóval, az veszélyes és javításra szorul.
* **Válassza le az áramforrásról az eszközt mielőtt beállításokat végezne rajta, tartozékokat cserélne ki rajta, vagy abban az esetben is, ha hosszú távra elraktározza.** Ezek a biztonsági megelőző intézkedések csökkentik a véletlen beinduló gép veszélyeit.
* **Tárolja az eszközt gyermekektől elzárt helyen és ne engedje tapasztalatlan személyeknek, akik nem ismerik ezeket az utasításokat, hogy használják az eszközt.** Az eszköz veszélyes lehet gyakorlatlan kezekbe kerülve.
* **Tartsa karban az eszközt. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek mozgását, rögzítését és minden egyéb állapotot, ami befolyásolhatja az eszközzel való munkavégzést. Ha sérült, javíttassa meg az eszközt használat előtt.** Sok baleset történik a hanyagul karbantartott eszközök miatt.
* **Tartsa az eszközt élesen és tisztán.** Megfelelően karbantartott eszköz, éles vágókésekkel kevésbé valószínű, hogy megakad és könnyebb irányítani.
* **Használja az eszközt, kiegészítőket és szerszámokat, stb. az utasításoknak megfelelően, a munka körülményeit figyelembe véve és azt, hogy a munkát el kell-e végezni.** Az eszköz az ajánlottól való eltérő használata veszélyes helyzetekbe sodorhatja önt.
* Figyelmesen nézze át a területet, amit vág és távolítson el minden vezetéket, idegen testet a területről.
Csak szigetelt felületeknél fogva tartsa az eszközt, mert a pengék rejtett vezetékekbe akadhatnak vagy elvághatja a gép saját vezetékét.

Szerviz

* **Csak képzett szerelővel javíttassa az eszközét, csak gyári pótalkatrészeket használva.** Ez biztosítja, hogy az eszköz biztonságosan karban legyen tartva.

Biztonsági figyelmeztetések a sövénynyíróhoz

* **Tartson távol minden testrészt a pengéktől. Ne próbáljon eltávolítani semmiféle hulladékot a pengékből, amíg működésben van, és ne tartsa kezében a vágandó anyagot. Csak akkor távolítsa el a beszorult hulladékot, mikor az eszköz ki van kapcsolva.** Egy pillanat figyelmetlenség munkavégzés közben súlyos sérülésekhez vezethet.
* **Az eszközt csak nyugalmi állapotban levő késekkel szállítsa. Mindig tegye fel a védőburkolatot szállításhoz, tároláshoz.**Az eszközzel való óvatos bánásmód csökkenti a sérülésveszélyt.
* **Csak a kialakított, szigetelt fogantyúnál fogva szállítsa az eszközt, mivel a kések rejtett áramvezetékekkel találkozhatnak.**A vágó kések és egy élő kábel közötti kontaktus az eszköz fém alkatrészeit feszültség alá hozhatja, ami áramütéssel járhat.
* **Tartsa távol a vezetéket a vágási területtől.**Munka közben a kábel eltűnhet az ágak között és elvághatják a pengék.
* **Munka előtt nézze át a vágási területet, a rejtett tárgyakat kiszűrve, pl.: kábelek, stb.**
* **Tartsa az eszközt megfelelően, pl.: két kézzel a fogantyúk által, hogyha az két kezes.** Az irányítás elvesztése az eszköz felett súlyos sérülésekkel járhat.
* **Viseljen megfelelő ruházatot és munkaruhát munka közben. Ne fogja, és ne emelje fel az eszközt a késeknél fogva.** A késekkel való kapcsolat veszélyes lehet, komoly sérüléseket okozhat.

Általános leírás

Az illusztráció az egyes alkatrészekről az eredeti használati utasítás 2-3. oldalán található.

**Működési leírás**

A teleszkóppal vezérelhető sövénynyíró elektromotoros hajtással rendelkezik. Az eszköz duplán-szigetelt a biztonság érdekében és nem földelt.

Ez az eszköz egy dupla-oldalú vágó fejjel rendelkezik. Amikor nyír, a pengék előre és hátra mozognak lineárisan. Az ütközésvédelem a vágórész végén megakadályozza a nem kívánatos visszarúgásokat, amik a fallal, kerítéssel stb. –vel való érintkezéskor jönne létre.

Az eszközt csak a biztonsági kapcsolót benyomva lehet üzemeltetni, a kezelő védelme érdekében. Továbbá, a kézfej védő burkolat megóvja kezét az ágaktól és tüskéktől.

Kérjük, olvassa el az alábbi leírást a funkciókról és az eszköz egyes alkatrészeiről.

**Áttekintés**

**Eszköz részei:**

1. Biztonsági penge
2. Vágófej
3. Szellőzőnyílás
4. Biztonsági kapcsoló a vágófejhez, aminek a szöge állítható
5. Teleszkópos hosszabbító rögzítő csavarja + rögzítő anya.
6. Teleszkópos fogantyú (hexagonális alumínium cső)
7. Magasságbeállító csavar + rögzítő anya
8. Imbusz kulcs
9. Rögzítő gomb a forgatható fogantyúhoz
10. Biztonsági kapcsoló
11. Be/Ki kapcsoló
12. Feszültség csökkentő kábeltartó
13. Hálózati kábel
14. Markolat
15. Emelő szerkezet
16. Imbusz csavar a hordozó rögzítéséhez
17. Igény szerint állítható csatlakozás (finomhangolás)
18. Heveder
19. Penge védőburkolat

A szállítás tartalma

Óvatosan csomagolja ki a szállítmányt és ellenőrizze, hogy teljes legyen a csomag. Megfelelően távolítsa el a csomagolóanyagokat.

* Teleszkópos sövénynyíró (két része)
* Penge védőburkolat
* Teleszkópos vezérlő rögzítő csavar + anya
* Magasság állító csavar + anya
* Heveder
* Imbusz kulcs
* Használati utasítás

Összeszerelési útmutató

Húzza ki a hálózati csatlakozót mielőtt bármilyen munkát végezne az eszközön.

**Hogyha az eszköz csövei nincsenek egymásba dugva és összecsavarozva helyesen, akkor az eszközt nem lehet beindítani.**

**A működést megelőzi egy biztonsági kapcsoló!**

Csak eredeti alkatrészeket használjon.

Az imbusz kulcs (8) a helyén található a teleszkópos vezérlőn (6).

**A magasság állító csavar elhelyezése (lásd kis képen):**

1. Nyomd be a rögzítő anyát (7b) a helyére a teleszkópos kezelőn (6).
2. Helyezd el a mellékelt rögzítő csavart a helyére (7a).

**A teleszkópos rudak illesztése:**

1. Húzd ki az alumínium csőből az imbusz kulcsot (6) az ellenállás ellenére. (Az ellenállás a csőben levő kábelekből származó súrlódásnak köszönhető).
2. Csatlakoztassa a hatszögletű alumínium csövet (6) az adott nyílásba a vágófej hátulján (2).
Győződjön meg róla, hogy a kábelt nem csípte oda. Nyomja be a hatszögletű csövet (6) addig, amíg nem hallja, hogy az a helyére kattant és az imbusz kulcs nyílása igazodik (5).
3. Használja a mellékelt imbusz csavart (5a) és anyát (5b) a két rész rögzítéséhez.

**A heveder felhelyezése:**

1. Rögzítse a heveder rugós csatlakozóját (18) a hordozó láncszembe (15) a teleszkópos vezérlőn.
2. Állítsa be a heveder hosszúságát, úgy, hogy a láncszem (15) a csípője magasságában legyen.
3. A láncszem (15) magassága is állítható a teleszkópos vezérlőn, miután meglazítja az imbusz csavart (16).

Kezelés

**Ne használja az eszközt a kézvédő burkolat nélkül. Viseljen megfelelő ruházatot és munka kesztyűt, amikor dolgozik az eszközzel.
Győződjön meg róla, hogy az eszköz működőképes, minden használat előtt. A Be/Ki kapcsoló és a biztonsági kapcsoló nem szabad beragadjon.**

**Azok le kell, hogy állítsák a motort, amikor a Be kapcsolót elengedjük. Hogyha a kapcsoló megsérül, hagyja abba a munkát az eszközzel. Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség egyezik a gép működéséhez szükséges feszültséggel.**

Vegye figyelembe a helyi zajvédelmi és egyéb előírásokat.

A teleszkópos kezelő beállítása

A teleszkópos vezérlő (6) végtelenül állítható kb. 40 cm-t.

1. Lazítsa meg a magasság állító csavart (7).
2. Nyomja, vagy húzza a teleszkópos vezérlőt (6) a beállításhoz.
3. Szorítsa vissza a csavart (7) a rögzítéshez.

A vágási szög beállítása

Ferde élek vagy a sövény tetejének nyírásához, a sövénynyíró feje 5 pozícióba állítható.

 Nyomja meg a rögzítő gombot (4) és forgassa a vágófejet (2) egy időben. Az a helyére kattan, amikor elengedi a rögzítő gombot.

A vezérlő elforgatása

A vezérlővel, amelyik elforgatható 180°-ban, mindig az ideális pozícióban dolgozhat.

 Nyomja a rögzítő gombot (9) előre és fordítsa el a vezérlőt (14) jobbra vagy balra egy időben. Az a helyére ugrik, amikor a rögzítő gombot elengedi.

Be és Ki kapcsolás

Győződjön meg róla, hogy stabil pozícióban áll mindkét kezével távol tartva az eszközt a testétől. Győződjön meg róla, hogy a nyíróba ne akadhasson bele semmi, mielőtt bekapcsolja az eszközt.

1. Vegye fel a hevedert (18) (Lásd „A heveder felszerelése”).
2. Csináljon egy hurkot a kábel (13) végére, nyomja keresztül a heveder rögzítő láncszemén (14), és akassza be a kábelt a kábeltartóba (12).
3. Csatlakoztassa az eszközt az áramforráshoz.
4. A bekapcsoláshoz, tartsa lenyomva a biztonsági kapcsolót (10) és nyomja meg a be/ki kapcsolót (11) egy időben. Az eszköz a maximális sebességen működik.
5. A kikapcsoláshoz, engedje el a be/ki kapcsolót (11).

Munkavégzés az eszközzel

**Ne használja az eszközt létrán, nem biztonságos pozícióban. Ne vállaljon be bizonytalan munkavégzési mozdulatokat. Az ilyen tett mind önt, mint másokat veszélyeztet.**

Munka közben, gondoskodjon róla, hogy az eszköz ne ütközzön más tárgyakba, mint pl.: vezetékek, kerítés, növények törzsei. Ez károsíthatja a vágófejet.

Mindig két kézzel, határozottan tartsa az eszközt, egyik kezével a hátsó fogantyúnál fogva, másik kezével az első fogantyúnál fogva. Az ujjainak határozottan körbe kell ölelniük a fogantyút. Tartsa be az előírásokat, a biztonságos munka garantálásának érekében.

* Azonnal kapcsolja ki az eszközt, ha a pengék elakadnak valami kemény tárgyban, húzza ki a gépet az áramforrásról, és távolítsa el a beragadt tárgyat.
* Mindig távol dolgozzon az áramforrástól. Állítsa be a vágási irányt mielőtt elkezdi a munkát. Győződjön meg róla, hogy az áramvezeték távol legyen a munkavégzés helyétől. Soha ne fektesse a kábelt a sövényre, ahol könnyen elvághatja azt a géppel.
* Ne használja az eszközt, ha a pengék kopottak vagy csorbultak. Ez túlterhelheti a gépet és a gép sebességváltóját.
* Kerülje a gép túlzott igénybevételét munka közben.

**Húzza ki az áramvezetéket azonnal, hogyha megsérül, durván összecsavarodik vagy teljesen átvágódik a kábel.**

Vágási technikák

* Vágja le munka előtt a vastag ágakat ágvágó ollóval.
* A kétoldalú vágófej lehetővé teszi önnek a két irányú, vagy a lengető mozdulatokkal való munkavégzést is, oldalról oldalra lengetve.
* A függőleges vágáshoz, mozgassa a sövénynyírót egyenletesen előre vagy fel és le íves mozdulatokkal.
* A vízszintes vágáshoz, mozgassa a sövénynyírót sarló-forma mozdulatokkal széltől szélig, hogy az ágak lehulljanak a földre.
* Annak érdekében, hogy egyenes vonalakat érjen el, vezető zsinór elhelyezése ajánlott.

**Szögletes sövények nyírása:**

Ajánlott a sövényeket trapéz formájúra nyírni, hogy elkerüljük a bokor megkopaszítását. Ez megfelel a bokor természetes formájának és engedi a bokornak, hogy optimálisan növekedjen.
Vágás közben, csak az új hajtásokat vágjuk le és így egy sűrű növényzetet és jó látványt fogunk kapni.

1. Először a sövények oldalát vágja le. Ehhez, mozgassa az eszközt a növés irányába a bokor aljától a teteéig. Hogyha felülről lefelé vágja le, akkor a vastagabb ágak ki fognak hajlani, amely lyukakat, vagy gyenge növéseket hagyhat maga után.
2. Nyírja le a sövény tetejét, ízlés szerint egyenesre, háztetű formájúra vagy lekerekítve.
3. Nyírja a fiatal cserjéket az ajánlott formájúra. A főtörzsnek sértetlennek kell maradni, amíg a bokor el nem éri a kívánt magasságot. Minden más hajtást levághat félig.

**Vad sövények gondozása:**

A vad sövények nem formázottak nyíráskor, ennek ellenére időről időre meg kell őket nyírni, hogy ne nőjenek túl nagyra.

**Karbantartás és Tisztítás**

Minden olyan munka, ami nincs ebben a használati utasításban leírva, a mi szervizünkre tartozik. Csak eredeti alkatrészeket használjon.

Soha ne használjon tisztítószereket, oldószereket, amik az eszközben visszafordíthatatlan károkat okozhatnak. Kémiai vegyületek megtámadhatják az eszköz műanyag részeit.

Húzza ki az eszközt a hálózatról mielőtt bármilyen karbantartási munkálatot végezne rajta.

Viseljen kesztyűt, amikor a pengékkel bánik.

Tartsa be a következőkben leírt tisztítási és karbantartási utasítások. Ez garantálja az eszköz hosszú élettartamát.

* Minden használat előtt, ellenőrizze a sövénynyírót a látszólagos hibákat keresve, mint például, laza csavarok, elhasználódott sérült alkatrészek. Ellenőrizze a csavarok biztonságos elhelyezkedését a vágó fejen.
* Ellenőrizze a burkolatokat és védő tartozékokat, hogy megfelelő helyen legyenek. Ha szükséges, cserélje ki azokat.
* Tartsa a szellőzőnyílásokat (3), motor burkolatot (vágófej) (2) tisztán. Ehhez használjon nedves rongyot vagy kefét. Ne mossa le az eszközt vízzel, és ne merítse víz alá.
* Mindig tartsa tisztán az eszközt.
Használat után szükségszerű, hogy:
- Megtisztítsa a pengéket (olajos ronggyal)
- Beolajozza a pengék sínjét olajozóval, vagy olaj sprayvel.
* Enyhe bevágások a pengén kijavíthatók. Ehhez csiszolja meg a pengéket egy olajkővel. Csak az éles pengék tudnak megfelelően vágni.
* Az elgörbült, tompa vagy sérült pengéket ki kell cserélni.

**Tárolás**

* Tartsa az eszközt a pengevédőben, száraz, gyermekektől elzárt helyen.
* Vízszintesen fektetve, vagy leeséstől biztosítva tárolja az eszközt. Vigye a vágófejet a tárhelyre.

Hulladékkezelés és környezetvédelem

Legyen környezetbarát. Juttassa vissza az eszközt, tartozékokat, csomagolást egy újrahasznosító központba, hogyha végzett az eszköz használatával.

Az eszközök nem tartoznak háztartási hulladékba.

* Vigye az eszközt egy hulladékgyűjtő helyre. A műanyag és fém részek eltávolíthatóak egymástól tökéletesen, így újrahasznosíthatók. Részletekért érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál.
* A visszaküldött hibás készülékeket ingyen ártalmatlanítjuk önnek.
* Helyezze a levágott ágakat komposztba és ne a szemetesbe.

**Technikai adatok**

**Teleszkópos Sövénynyíró
EHS 500 T**

 Bemeneti feszültés 230-240 V~, 50 Hz

 Bemeneti teljesítmény 500 W

 Penge sebesség 1500 min-1

 Biztonsági osztály II

 Védettség IP 20

 Súly (kábel nélkül) 4.2 kg

 Pengék hossza 450 mm

 Vágási hossz 410 mm

 Vágási kapacitás 18 mm

 Hangnyomás szint
 (Lpa) 86.52 dB(A), Kpa=1,28 dB(A)

 Hangerő szint (Lwa)

* mért 96.52 dB(A); Kpa=1,28 dB(A)
* garantált 98 dB (A)

Rezgés (an)

 a foganytúnál 1,212 m/s2

 a választható foganytúnál 0.848 m/s2

 K=1,5 m/s2

A zaj és vibráció értékei a Megfelelőségi Nyilatkozatban meghatározott szabvány értékekhez lettek beállítva.

Apróbb technikai és optikai változtatásokra lehetősége van a beszállítónak értesítés nélkül. Ezért egyik méret, ajánlás és információ sincs a használati utasításban garantálva.

Jogi követelések az eredeti használati utasításba lettek leírva, ezért ez nem tekinthető érvényesnek.

A meghatározott vibráció kibocsátási érték egy általános tesztelés során lett lemérve és lett összemérve egyik eszköz a másikkal.

A meghatározott vibráció kibocsátási értéke használható előzetes expozíciós értékelésre is.

**Vigyázat:** A vibráció kibocsátási értéke eltérő lehet az előre meghatározott értéktől attól függően, hogy melyik szerszám van használatban.

Azoknak a biztonsági óvintézkedések, amik az eszköz üzemeltetőjét védik, a becsült értékeken kéne alapulniuk az aktuális használati körülmények alatt (minden alkatrész figyelembe van véve a körfolyamatban, beleértve például azokat az időket, amikor a szerszám kikapcsolt állapotban van és azokat az időket is, amikor az eszköz be van kapcsolva, de üresen jár).

**Jótállás, Garancia**

* Az eszközre 24 hónap garancia van. Az eszköz nem használható ipari használatra. Ipari használat esetén a garancia nem érvényes.
* Természetes kopás és sérülés, túlterhelés, nem megfelelő használat okozta károk nem tartoznak a jótállásba. Bizonyos alkatrészek normál kopás alá vannak vetve, és nem érvényes rájuk a garancia. Különösképpen ide tartozik: a penge.
* Továbbá a jótállás alapfeltétele az alábbiakban leírt használati, rendszeres tisztítási, karbantartási utasítások betartása.
* Az anyag- vagy gyártáshiba esetén az eszközt ingyen kicseréljük vagy megjavítjuk önnek. Ehhez szükségeltetik az eszközt visszaküldeni a kereskedőhöz, a vásárlás igazolásával és a garancialevéllel.

Szerviz, Pótalkatrészek

Szervízeléssel és pótalkatrész beszerzéssel kapcsolatosan kérjük, hogy érdeklődjön a Magyarországi Importőrnél, a Green fields Kft.-nél, a következő elérhetőségek valamelyikén:

**Magyarországi importőr:** Green fields Kft.

Szekszárd 7100 Kendergyári u. 214/4.

**Tel:** 70/340-0337
**E-mail:** info@green-fields.hu

**Weblap cím:** [www.green-fields.hu](http://www.green-fields.hu/)

Hibaelhárítás

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hiba** | **Lehetséges Ok** | **Hiba kijavítás** |
| Nem indul az eszköz | Az eszköz nem kap áramot | Ellenőrizze a csatlakozást, kábelt, vezetéket, aljzatot, ahol lehetséges, javíttassa meg azt villanyszerelővel |
| Be/Ki kapcsoló hibás | Javíttassa meg a készüléket szervizünkben |
| Kopott szénkefe |
| Hibás motor |
| Darabosan működik az eszköz | Áramvezeték megsérült | Ellenőrizze a kábelt és cseréltesse ki a szervizünkben, ha szükséges |
| Laza elektromos csatlakozás | Javíttassa meg a készüléket szervizünkben |
| Be/Ki kapcsoló hibás |
| Pengék túlmelegednek | Csorba pengék. | Élezze meg a pengét vagy cserélje ki. |
| Sérült pengék. | Ellenőrizze le a pengét vagy cserélje ki. |
| Túl nagy súrlódás az olajozás hiányában | Olajozza meg a pengéket. |

**Gyártó:** Grizzly GmbH

**Magyarországi importőr:** Green fields Kft.

Szekszárd 7100 Kendergyári u. 214/4.

**Tel:** 70/340-0337
**E-mail:** info@green-fields.hu

**Weblap cím:** [www.green-fields.hu](http://www.green-fields.hu/)